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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้
เรื่อง  สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด  (CCTV)  และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  หมู่ที่  1  บ้านชายศรี  
ตำบลตะกุกใต้  อำเภอวิภาวดี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-----------------------


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้  อำเภอวิภาวดี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด  (CCTV)  และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  หมู่ที่  1  บ้านชายศรี  ตำบลตะกุกใต้  อำเภอวิภาวดี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   (รายละเอียดคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้าย)    ราคากลางโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน   999,000.-   บาท  (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้



1.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว


2.  ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา


3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า                499,500.-บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)


กำหนดยื่นซองสอบราคาและเปิดซองสอบราคา 
  -  การยื่นซองสอบราคา     ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นโดยตรง  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุกใต้   ระหว่างวันที่  20  ธันวาคม  2556 – 3  มกราคม  2557   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.   หรือ  ณ   ศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ   (ณ  ที่ว่าการอำเภอวิภาวดี  ชั้น  2 )  ในวันที่  6  มกราคม  2556   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 15.00   น.  


       -  กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่  7  มกราคม  2557   ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป ณ  ศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (ณ ที่ว่าการอำเภอวิภาวดี ชั้น 2 ) 
ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ  500.-  บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)   ได้ที่  
ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้   ในระหว่างวันที่  20  ธันวาคม  2556 – 3  มกราคม  2557   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  และ    ณ   ศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ   (ณ   ที่ว่าการอำเภอวิภาวดี  ชั้น  2 )  ในวันที่  6  มกราคม  2556   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.  หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.takuktai.go.th  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7731-9019  ต่อ  105   ในวันและเวลาราชการ  


ประกาศ   ณ   วันที่   19   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.   2556
         (ลงชื่อ)
       

   (นายสมโภช   นาคครื้น)

         

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้
รายละเอียดและคุณลักษณะแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ  เลขที่  1/2557
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  หมู่ที่  1  บ้านชายศรี
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้  ลงวันที่  19  ธันวาคม  2556
------------------------------------------------
คุณลักษณะความต้องการทั่วไป
1. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เป็นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมีความทนทานต่อ
การใช้งาน หากมีสิ่งอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในในรายการ หากจำเป็นต้องใช้เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงให้เป็นหน้าที่ของผู้
เสนอราคา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


2.  ผู้เสนอราคาต้องออกแบบการติดตั้งและจัดหาอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด  งานการติดตั้ง  
ตามรายละเอียดของข้อกำหนด รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง  ๆ  โดยต้องติดตั้งตำแหน่งที่กำหนด   หากมีการปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งการติดตั้งเพื่อความเหมาะสม ผู้เสนอราคาจะต้องส่งรายละเอียดและตำแหน่งการติดตั้งกล้องวงจรปิด
3. ผู้เสนอราคาต้องทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของทางหน่วยงาน
4.  ผู้เสนอราคาต้องเสนออุปกรณ์ของระบบโทรทัศน์วงจรปิด ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพใช้
งานได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดจำนวนอุปกรณ์


      ผู้เสนอราคาต้องจัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ทั้งหมด   จำนวนอุปกรณ์ที่ทำการติดตั้งมีอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. เครื่องบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder (NVR)


จำนวน  1  ชุด
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP Camera  ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล

จำนวน
8   ชุด
3. โปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกล้องวงจรปิด(Software Management)   จำนวน
1  ระบบ
4. อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลางแบบ Gigabit  Network Switch

จำนวน  1   ชุด
5. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายแบบ Industrial และควบคุมการจ่ายไฟ POE 
จำนวน
3   ชุด
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter )


จำนวน  3   ชุด
7. เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KV 



จำนวน 1 เครื่อง
8. จอภาพขนาด 32"  (Monitor)





จำนวน 1 เครื่อง
9. ชุดโต๊ะและเก้าอี้







จำนวน
1  ชุด
10. ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (19" Rack)


จำนวน  1  ชุด
11. ตู้และกล่องกันน้ำ สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก



จำนวน
3   ตู้
12. แผงจ่ายไฟฟ้า แบบป้องกันการลัดวงจร




จำนวน
3   ชุด
13. สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร

      จำนวน 2,000  เมตร
14. สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง( UTP CABLE)
      จำนวน 1,000  เมตร
รายละเอียดความต้องการทางด้านเทคนิค
1. เครื่องบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder (NVR)

· เป็นเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดแบบดิจิตอลที่ประกอบเสร็จจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Linux และรองรับกล้องชนิด IP camera  ความละเอียด 1920x1080 ที่ความเร็ว 30 ภาพต่อวินาที ได้ไม่น้อยกว่า 8  กล้อง
· สามารถบันทึกภาพที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920x1080 ที่ความเร็ว 30 ภาพต่อวินาที พร้อมๆ กันได้ทุกกล้อง (1920x1080@240 fps) 

· รองรับฮาร์ดดิสก์ภายในตัวเครื่องได้อย่างน้อย 2 หน่วย และในแต่ละหน่วยสามารถรองรับความจุได้ไม่น้อยกว่า 3 เทราไบต์ (Terabyte)

·  มีระบบบีบอัดภาพแบบ H.264 Compression หรือดีกว่า
· มีช่องสัญญาณเสียงเข้า (Audio Input) ไม่น้อยกว่า 1ช่อง และช่องสัญญาณเสียงออก(Audio Output) ไม่น้อยกว่า 1ช่อง ขั้วต่อแบบ RCA หรือดีกว่า
· ช่องสัญญาณภาพออก (Video Output) แบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง และแบบ VGA ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
· มีฟังก์ชั่นในการค้นหา และเชื่อมต่อกับกล้องได้โดยอัตโนมัติ (Automatic Installation)

· สามารถแสดงผลภาพสด และภาพย้อนหลังได้ที่ความละเอียด Full HD1920x1080

· มีรูปแบบการบันทึกอย่างน้อยดังนี้ บันทึกแบบการตรวจจับความเคลื่อนไหวของวัตถุ (Motion Recording), บันทึกต่อเนื่องตลอดเวลา (Continuous Recording), บันทึกเมื่อเกิดสัญญาณเตือนภัย (Alarm Recording), บันทึกตามวันเวลาที่กำหนด (Scheduled Recording)

· รองรับการบันทึกภาพล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์ (Pre Recording) 5 วินาที และหลังเกิดเหตุการณ์ (Post Recording) 255 วินาที ได้เป็นอย่างน้อย
· รองรับการบันทึกเสียงได้
· มีระบบการค้นหาภาพที่รองรับค้นหาภาพย้อนหลังได้ดังนี้ ค้นหาจากจากวัน,เวลา (Date/time) , ค้นหาจากเหตุการณ์ (Event) , ค้นหาโดยเลือกกล้อง (Channel) 

· สามารถแสดงผลภาพย้อนหลังได้ทั้งแบบกล้องเดียวเต็มหน้าจอ (Full screen) และหลายกล้อง (Multi-screen)

· รองรับการควบคุมเมื่อดูภาพย้อนหลังได้ดังนี้ Play/Pause/Step/Fast Forward/Rewind/Fast Rewind

· สามารถ export videoได้ผ่านทาง USB ที่ตัวเครื่อง, หน้า Web browser  และโปรแกรมศูนย์กลางการจัดการ (CMS)
· สนับสนุน Network Protocol ได้แก่ IPV4 ,IPV6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UDP, SSL, RTP, RTSP, NTP ,Onvif เป็นอย่างน้อย
· มีช่องต่อ LAN Interface เพื่อเชื่อมเครือข่าย TCP/IP อย่างน้อย 1 พอร์ตที่ความเร็ว10/100Mbps (WAN), 1x 10/100/1000Mbps (LAN) ขั้วต่อชนิด RJ-45

· รองรับการใช้งานได้หลายผู้ใช้งาน และสามารถตั้งค่า และกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานได้อย่างน้อย 3 ระดับ
· มีระบบ Watermark เพื่อตรวจสอบการตัดต่อภาพ
· รองรับสัญญาณแจ้งเตือนเข้า (Alarm Input) 8 ช่อง และสัญญาณแจ้งเตือนออก (Alarm Output) 2 ช่องหรือดีกว่า
· มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
· มีปุ่มเปิด – ปิดเครื่อง และไฟแสดงสถานะของเครื่องอยู่ด้านหน้าตัวเครื่อง 
· ไฟแสดงสถานะที่หน้าตัวเครื่องจะต้องสามารถแสดงสถานะได้อย่างน้องดังนี้ สถานะของฮาร์ดดิสก์ , สถานะของเครื่อง , สถานะของสัญญาณเตือน , สถานะของการบันทึก , สถานะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Lan และWan , สถานะของกล้องในแต่ละกล้อง
· สินค้าที่เสนอต้องรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
· ได้รับมาตรฐานรับรองคุณภาพ CE, FCC หรือดีกว่า
· เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวกล้องวงจรปิด
· รองรับการการทำงานในเมนูภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างน้อย
· สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมศูนย์กลางการจัดการ(CMS)ได้
· รองรับการเรียกดูภาพผ่านทาง iPhone / iPad / Android Phones / Android tablets โดยรองรับการใช้งานได้ดังนี้ ดูภาพสด (live view), บันทึกภาพนิ่ง (snapshot), ฟังเสียง (audio), digital zoom, ควบคุมกล้อง PTZ control, เลือกดูได้หลายกล้องในเวลาเดียวกัน multi-screen display

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP Camera  ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล

· เป็นกล้องวงจรปิดชนิดสี IP / Network Camera ชนิดประจำที่
· มีระบบการทำงานแบบ ICR Day/Night สามารถแสดงภาพได้ดีทั้งกลางวัน และกลางคืนโดยมีการควบคุมการเคลื่อนที่ของ IR Cut Filter ในตัวกล้องโดยอัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนโหมด
· มีตัวรับภาพชนิด Progressive Scan CMOS  ขนาด 1/2.7” และ มีเลนส์แบบ Vari-focal  Motorizedขนาด3 - 9 mm อยู่ภายในตัวกล้อง สามารถปรับระยะของเลนส์ และปรับโฟกัสได้ผ่านระบบเครือข่ายโดยสามารถเลือกได้ทั้งโหมดปรับภาพอัตโนมัติ Auto Focus และปรับภาพละเอียด Manual Focus

· ความละเอียดของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 2 Megapixel หรือดีกว่า
· สามารถส่งสัญญาณภาพด้วยความเร็ว  25 FPS ที่ขนาดภาพ 1920  X 1080 หรือดีกว่า
· มีฟังก์ชั่น Smart IR  Mode ช่วงป้องกันความผิดพลาดในการเปลี่ยนโหมดเมื่อมีแสงส่องเข้ามาในระยะใกล้
· มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า 0.2 lux สำหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และ 0.02 lux สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Night Mode) หรือดีกว่า
· รองรับ Open Network Video Interface Forum (ONVIF) และ มีระบบการบีบอัดสัญญาณภาพ และส่งสัญญาณภาพแบบ H.264 Baseline / Main / High Profile และMJPEG หรือดีกว่า
· รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Dual Steams (Multi Stream) และ Quad Streams สามารถเลือกเป็น H.264 ได้ทุก Stream และในแต่ละ Stream สามารถ ตั้งค่าความละเอียด, Frame Rate, Bit Rate ได้อิสระจากกัน
· สามารถเลือกขนาดภาพเป็น 1920x1080 ,1280x1024 ,1280x720 ,1024x768 , 800x600 , 720x480 , 640x480 และ 352x240 ได้เป็นอย่างน้อย
· สามารถตั้งค่าความละเอียดภาพสำหรับพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่สำคัญให้แตกต่างกันได้ (Region Of Interest)โดยสามารถเลือกพื้นที่สำคัญได้อย่างน้อย 3 พื้นที่
· มีมีระบบปรับภาพอัตโนมัติ (Auto Back Focus) เพื่อให้ภาพมีความคมชัดสูงสุดทั้งกลางวัน และกลางคืน
· มีฟังก์ชั่น WDR (Wide Dynamic Range ) ช่วยให้สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีแสงแตกต่างกันมากได้โดยสามารถปรับระดับได้อย่างน้อย 3 ระดับ
· มีฟังก์ชั่น 3DNR (Digital Noise Reduce) ช่วยลดสัญญาณรบกวนในพื้นที่แสงน้อย และมีฟังก์ชั่นSPQ (Smart Picture Quality) ช่วยเพิ่มความคมชัดของภาพเมื่อมีวัตถุที่เคลื่อนที่ผ่านด้วยความเร็ว โดยสามารถเลือกได้อย่างน้อย 3 ระดับ
· มีฟังก์ชั่นในการตรวจจับเมื่อ มีความเคลื่อนไหว (Motion Detection) สามารถกำหนดพื้นที่ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ 10 พื้นที่ และสามารถปรับความไวในการตรวจจับ (Detection level) ได้ 
· มีฟังก์ชั่นในการตรวจจับ และแจ้งเตือนเมื่อมีการปิดบังหน้ากล้อง (Tampering  Alarm) และ สัญญาณ Network ขาดหายไป (Network failure detection)

· มีฟังก์ชั่นปิดบังพื้นที่หวงห้าม (Privacy Mask) โดยสามารถเลือกพื้นที่ปิดบังได้ 5 พื้นที่ และสามารถกำหนดสีของพื้นทีให้แตกต่างกันได้
· สนับสนุน Network Protocol ที่ทำงานผ่านระบบมาตรฐานได้แก่ IPv4 , IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF เป็นอย่างน้อย
· สามารถกำหนดค่า Bit rate แบบ Constant Bit Rate (CBR) ได้ตั้งแต่ 64 – 8192 kbps เป็นอย่างน้อย
· มีระบบการปรับภาพแบบ Backlight Compensation, Auto White Balance และ สามารถปรับแต่คุณสมบัติของภาพ Brightness, Contrast, Exposure, Saturation และ Sharpness ได้เป็นอย่างน้อย
· มีช่องในการเชื่อมต่อเครือข่ายชนิด RJ-45 ตามมาตรฐาน 10 / 100 Base T  Ethernet

· สามารถรองรับการจ่ายไฟตามมาตรฐาน IEEE802.3af (PoE) ได้
· รองรับการส่งสัญญาณเสียงแบบสองทิศทาง Two-way Audio, Full-duplex, G.711, G726  หรือดีกว่า
· มีช่องในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก 1alarm input และ 1 relay output

· มีช่องต่อไมโครโฟนและช่องต่อลำโพง
· สามารถดูภาพและปรับแต่งกล้องได้โดยใช้  web browser Windows - Internet Explorer (6.0+), Chrome , Firefox  และ Safari เป็นอย่างน้อย

· มีชุดหุ้มกล้องเป็น In/Out door housing : รองรับมาตรฐานที่ IP 66

· ได้รับมาตรฐานรับรองคุณภาพCE , FCC ,RoHSหรือดีกว่า
· รองรับการใช้งานได้หลายภาษา และมีเมนูภาษาไทย
3.  โปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกล้องวงจรปิด  (Software Management)

· สามารถรองรับการใช้งานอุปกรณ์เครื่องบันทึกภาพ และกล้องวงจรปิดที่เสนอ
· สามารถเรียกชมภาพปัจจุบัน และภาพย้อนหลังจากเครื่องบันทึกภาพจากหลายๆ เครื่องผ่านเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า 128 กล้อง
· สามารถจัดกลุ่มในการแสดงผลภาพจากเครื่องบันทึกภาพหลายเครื่องมาแสดงผลในหน้าจอเดียวกันได้
· สามารถเลือกรูปแบบในการแบ่งจอภาพเมื่อดูภาพสดได้ 1 , 4 , 9 , 16 , 25 , 36  กล้อง
· สามารถถ่ายภาพนิ่ง (snap shot) ในขณะที่ดูภาพสด และเก็บไว้ในเครื่อง PC ได้
· ในการดูภาพสด (live view) สามารถ zoom  ภาพแบบ digital ได้ 2 / 4 / 8 เท่า
· มีฟังชั่น synchronous playbackในการดูภาพย้อนหลัง
· สามารถค้นหาภาพย้อนหลังได้โดย ค้นหาจากปฏิทิน , ค้นหาจากเหตุการณ์ , ค้นหาโดยเลือกจากกล้องและกำหนดช่วงเวลา
· สามารถกำหนดความเร็วในการดูภาพย้อนหลังได้ x0.25, x0.5, x1.0, x2.0, x4.0 และ x8.0 เท่า หรือดีกว่า
· รองรับการ Export ภาพ และ Video

· สามารถ Export Videoได้ไม่น้อยกว่า 2,000 MB ใน 1 file 

· รองรับการใช้งาน E-Map

· รองรับการควบคุมกล้อง PTZ
4.  อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลางแบบ Gigabit  Network Switch

· มีพอร์ท Gigabit Ethernet จำนวน 24 ช่อง และ Gigabit  SFP จำนวน 4 ช่อง หรือมากกว่า
· อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย รองรับมาตรฐาน
· IEEE 802.3/802.3u/802.3ab

· IEEE 802.3x flow control

· IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

· IEEE 802.1D spanning tree protocol

· IEEE 802.1s spanning tree protocol (MSTP)

· IEEE 802.1p class of service, priority protocols

· IEEE 802.1Q VLAN tagging

· IEEE 802.1x port authentication

· IEEE 802.3ad VLAN stacking

· IEEE 802.3ad LACP aggregation

· รองรับ Mac Address  จำนวน  16 K หรือมากกว่า
· รองรับ Jumbo Frame ขนาด 9 K หรือมากกว่า
· มีหน่วยความจำสำรอง Frame Buffer 448 KB หรือมากกว่า
· รองรับ 802.3x Flow Control สำหรับการทำงานแบบ Full-Duplex

· รองรับ IEEE 802.1Q tag-based และ port-based VLAN

· รองรับการทำงานแบบ  Spanning tree ตามมาตรฐานอย่างน้อยดังนี้
· IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

· IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

· IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP

· รองรับมาตรฐาน IEEE802.1p และสามารถจัดระดับความสำคัญ (Priority Queue) ได้ 8 ระดับหรือมากกว่าต่อพอร์ท
· สามารถกำหนด QoS Scheduling ในรูปแบบ WRR ,SP และ WFQ ได้
· สามารถกำหนด Bandwidth rating ต่อพอร์ทได้โดยควบคุม ingress และ egress rate ได้
· สามารถ Broadcast  Storm ได้
· รองรับ IGMP v1, v2, v3 snooping ได้เป็นอย่างน้อย
· รองรับ Port Mirroring 

· สามารถบริหารจัดการ SNMP V1/V2/V3, Network Management แบบ MIB, RMON, Web Browser เป็นอย่างน้อย
· มีระบบตรวจจับสัญญาณ Loop และ แยกสัญญาณ Loop อัตโนมัติ
· เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าจากประเทศในทวีปยุโรป หรือ ทวีปอเมริกา หรือ ญี่ปุ่น
· เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE, FCC และ VCCI Class A

· มีค่า MTBF ไม่น้อยกว่า 75000 ชั่วโมง
5. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายแบบ Industrial และควบคุมการจ่ายไฟ POE

· เป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณจากสายUTPเป็นสัญญาณที่สามารถใช้กับ Fiber Optic ได้
· มีพอร์ท Ethernet แบบ 10/100 Base-T ที่รองรับการทำงานในแบบ PoE ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af จำนวน 4  ช่อง และมีพอร์ท SC  Fiber แบบ Single-mode ระยะทาง  30 กิโลเมตร จำนวน 1 ช่อง แบบสำเร็จในตัว
· มีระบบ Auto-sensing สามารถตรวจสอบได้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนั้นรองรับมาตรฐาน POE หรือไม่ เพื่อป้องกันการจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ที่ไม่รองรับมาตรฐาน POE 

· รองรับ Mac Address  จำนวน 1 K หรือมากกว่า
· มี Back-Plane 1 Gbps หรือมากกว่า
· รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x และ IEEE 802.3af PoE  เป็นอย่างน้อย
· เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบการทำงานในสภาวะแวดล้อมอย่างน้อย ดังนี้
· IEC60068-2-32 (Free fall) ทดสอบการตกกระแทก
· IEC60068-2-27 (Shock)  ทดสอบการช็อค
· IEC60068-2-6 (Vibration) ทดสอบการสั่นสะเทือน
· สามารถแสดงสถานะ การใช้พลังงานของอุปกรณ์ PoE ได้ ผ่าน LEDs PoE Status 

· สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ DIN-Rail, Wall mount และ Stand-alone  ได้
· สามารถทนความชื้นสัมพัทธ์ได้ 5% - 95% (Non-Condensing) หรือดีกว่า
· เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าจากประเทศในทวีปยุโรป หรือ ทวีปอเมริกา หรือ ญี่ปุ่น
· มีมาตรฐานการป้องกันด้านอุตสาหกรรมในระดับ IP30  หรือดีกว่า
· ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า EMI อย่างน้อยดังนี้ FCC Class A  , CE EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11/12 , CE EN61000-6-2  CE EN61000-6-4 


· ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย UL, cUL, CE/EN60950-1 เป็นอย่างน้อย
· สามารถทำงานได้ในสภาวะอุณหภูมิแวดล้อม -10°C ถึง 60°C หรือดีกว่า
· รองรับไฟแบบ DC 48V และรองรับการต่อไฟสำรองในแบบ Redundant Power

· อุปกรณ์ Power Supply สำหรับอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย

· มี Input Voltage แบบ 110V-240VAC และ Output DC แบบ 48VDC/1.35A

· สามารถจ่ายไฟได้ 64 W เป็นอย่างน้อย
· สามารถใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายประเภท Industrial PoE Switch ได้ดี
· มีระบบป้องกัน Overvoltage / Over Current / Short Circuit Protection
· ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังนี้ FCC PART 15 B Conducted/Radiated Emissions , CISPR 22 Conducted/Radiated Emissions , EN55022 Conducted/Radiated Emissions , EN61000-3-3 , EN61000-4-2 , EN61000-4-3 , EN61000-4-4 , EN61000-4-5 , EN61000-4-6 , EN61000-4-11

· เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย UL 60950-1 , cUL 60950-1 , TUV EN 60950-1 , CB Report(IEC60950-1) , CE Marked  , CCC Marked , PSE Marked , BSMI Marked , SAA Marked

· สามารถทำงานภายใต้อุณหภูมิขณะใช้งาน (Operating Temperature) ได้ตั้งแต่ 0° ~ 40°  หรือมากกว่า 
· มีค่า MTBF ไม่ต่ำกว่า 25,000 ชั่วโมง
6.  อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter)


· อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายจากสายใยแก้วนำแสง แบบ Single-mode เป็นสายสัญญาณแบบ UTP RJ45

· รองรับมาตรฐานการใช้งาน IEEE802.3 10BASE-T , IEEE802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX , IEEE802.3x Full-duplex Flow Control

· สามารถรับ-ส่งข้อมูลในอัตรา 100 Mbps ผ่านสายใยแก้วชนิดชนิด Single-Mode ขนาด 9/125um และ10/125um ได้ระยะทางสูงสุด 20 กิโลเมตร
· มีพอร์ท SC  Fiber แบบ Single-mode ระยะทาง 20 กิโลเมตร จำนวน 1 ช่อง แบบสำเร็จในตัว
· มีระบบ Smart Link Error Detection

· ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง FCC และ CE เป็นอย่างน้อย
· ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าจากประเทศในทวีปยุโรปหรือทวีปอเมริกาเหนือหรือญี่ปุ่น
· เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลาง
· สามารถใช้งานภายใต้อุณหภูมิ (Operating Temperature) ตั้งแต่ 0° ~ 40° องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย
· มี LED แสดงสถานะการทำงาน
7.  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KV 

· เป็นเครื่องสำรองไฟระบบ Line Interactive with stabilizer ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ เป็นเครื่องสำรองไฟขนาด 1000 VA./ 400 W.

· สามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ที่ 220 VAC + / - 25 %, 50 Hz +/- 12%

· สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าขาออก Stabilizer Mode ได้ที่ 220 VAC+/- 10 % 

· สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าขาออก Backup Mode ได้ที่ 220 VAC +/-  5 % , 50 Hz +/-0.1%

· สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยไม่ต้องปิดการทำงานของเครื่อง ( Hot Swap ) แบบถาดเลื่อน
· มีสวิทช์ทดสอบแบตเตอรี่อยู่ที่ด้านหน้าเครื่อง
· ใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid Maintenance Free

· สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที  
· มีสวิทช์เปิด-ปิดเครื่องแบบเรืองแสง มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่มืดหรือขณะไฟดับ
· มี Surge Protection For Telephone Line

· ปลั๊กไฟด้านหลังเป็นแบบ Universal สามารถเสียบปลั๊กได้ทั้งขากลมและขาแบน
· ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1291-2545

· มีมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (NAC) ที่ครอบคลุมถึง การผลิต การออกแบบ, โรงงาน, ขาย และ การบริการ (service) ที่ระบุในเอกสารอย่างชัดเจนพร้อมเอกสารแสดง
· มีการรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปีจากผู้ผลิตและเพื่อการบริการหลังการขายที่ดี ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า โดยมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงหรือบริษัทผู้นำเข้าจากต่างประเทศ และ ผู้ผลิตหรือบริษัทผู้นำเข้าจากต่างประเทศ มีเอกสารรับรองที่จะให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิค และอะไหล่และการบริการหลังการขายให้แก่หน่วยงาน
· ได้รับมาตรฐาน ISO 14001 version 2004 จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (NAC) ที่ครอบคลุมถึง ผู้ผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง  เป็นกระแสตรง เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องป้องกันไฟกระชาก เครื่องประจุแบตเตอรี่แหล่งจ่ายไฟ ผลิตภัณฑ์และระบบไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์
8. จอภาพขนาด 32"  (Monitor)

· มี Response Time 5.0 ms หรือดีกว่า
· เป็นจอภาพแบบ แอล ซี ดี หรือ แอล อี ดี  มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว
· มีช่องการเชื่อต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง และ มีช่องการเชื่อต่อ RGB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
· มีรีโมทคอนโทรลสำหรับการควบคุม
9. ชุดโต๊ะและเก้าอี้


· โต๊ะมีขนาดไม่น้อยกว่า 120(W) x 60(D) x 75(H) เซนติเมตร และมีความหนาคงทนแข็งแรง
· เก้าอี้วัสดุหุ้มด้วยหนังพร้อมมีที่วางแขนและมีพนักพิง และมีลูกล้อที่ขา
10.  ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (19" Rack)


-  ตู้ใส่อุปกรณ์ข่ายสายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม 19”โดยสามารถยึดอุปกรณ์มาตรฐาน 19 นิ้วได้
-  มีขนาดความสูง 6U มีความกว้างด้านหน้า 600 mm. ขนาดความลึก 500 mm. เป็นอย่างน้อย
-  มีความคงทน และป้องกันสนิม ผลิตจาก Electro Galvanize Steel

-  ประตูหน้าเป็น ACYLIC หรือ กระจก มีกุญแจล็อคและมีวัสดุหรือยางติดขอบประตูเพื่อป้องกันฝุ่น 
-  ตู้ส่วนกลางใช้ระบบ security lock ด้วยกุญแจ Master Key ชุดเดียวกับประตูหน้า
-  ด้านข้างมีช่องระบายอากาศ บานพับประตูเป็นแบบ อลูมิเนียมอัลลอย หรือ พลาสติก (PVC)
-  ผ่านขบวนการพ่นและอบสีด้วยระบบ Electro Static มีความหนาเป็นพิเศษ
-  ด้านบนของตู้ สามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 4x4 ได้
11.   ตู้และกล่องกันน้ำ สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
-  เป็นกล่องตู้พักอุปกรณ์ และ สายสัญญาณ หรืออุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น 

-  ตัวตู้ทำด้วยเหล็กและมีน้ำหนักเบา
-  ฝาหน้ามีกุญแจ เพื่อความปลอดภัย
-  ด้านข้างทั้งสองด้าน เจาะครีบระบายอากาศ และสามารถป้องกันน้ำเข้าในตู้ได้

12.  แผงจ่ายไฟฟ้า แบบป้องกันการลัดวงจร


-  มีระบบ Circuit  Breaker  ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และการใช้งานเกินกำลัง
-  เต้ารับแบบ Universal ทำจากทองเหลืองสปริงแท้
-  มีระบบป้องกันไฟกระชาก และมี Capacity 12 Amps. หรือดีกว่า
-  สายไฟมีฉนวนเป็นแบบ PVCTIS 11-2531 Table 9 Vct3x1.0 sqmm pvc/pvc 750V.70°C 

-  มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตและเพื่อการบริการหลังการขายที่ดี ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทน
   จำหน่ายสินค้า โดยมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงหรือบริษัทผู้นำเข้า
   จากต่างประเทศ และ ผู้ผลิตหรือบริษัทผู้นำเข้าจากต่างประเทศ มีเอกสารรับรองที่จะให้การ
   สนับสนุนทางด้านเทคนิค และอะไหล่และการบริการหลังการขายให้แก่หน่วยงาน
-  มีมาตรฐานผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 – 2008  ที่คอลบคลุมถึง   การผลิต  
   ออกแบบ  โรงงาน  การตลาด  บริการ  พร้อมเอกสารยืนยัน
-  Body ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงทนแรงกระแทก  และ ทนความร้อน
13.  สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร             
-  เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode เป็นสายที่ผลิตตรงตามมาตรฐาน ITU-T Rec. G.652.D

-  มีค่าของ Geometrical characteristics Fiber Type 9/125 

-  มีขนาดของแกนสายใยแก้วนำแสงขนาด 4 หรือ 6  หรือ 12 (Core)
-  มี Color Scheme สำหรับ Fiber and Loose tube Identification ตรงตามมาตรฐาน TIA/EIA-
   598-A

-  เป็นสายสำหรับเดินบนเสาไฟฟ้าโดยเฉพาะชนิด  Drop wire Cable  มี Messenger wire  ติดมา
   กับสายเพื่อรับแรงดึง 
14.  สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง  (UTP CABLE)


-  เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 5E (Unshielded Twisted Pair) 

-  เป็นสายสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร มีเส้นลวดสลิงไว้สำหรับติดตั้งยึดบนเสาไฟ
-  เป็นสายทองแดงตีเกลียวที่รองรับการส่งสัญญาณความถี่ตั้งแต่ 1 Mhz  สูงสุดที่ 350 Mhz

-  มีค่า Impedance 100 +/- 15 Ohm

-  คุณสมบัติของสายสามารถทนอุณหภูมิได้ที่ (Temperature Operation) -20°C ถึง+60°C หรือ
   ดีกว่า
ความต้องการงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
1. ก่อนที่ผู้ชนะการเสนอราคาจะเข้าดำเนินการใดๆ จะต้องทำหนังสือแจ้งให้รับทราบก่อนเข้าดำเนินการอย่างน้อย 1  วันทำการ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานหรือผู้รับผิดชอบก่อน จึงจะสามารถดำเนินการใด  ๆ ได้  หากผู้ราคาทำการติดตั้งระบบใด  ๆ   โดยไม่ได้รับการอนุมัติ  ทางหน่วยงานมีสิทธิที่จะให้ดำเนินการรื้อถอนระบบต่างๆ ที่ได้ติดตั้งไปแล้ว โดยถือเป็นความผิดและความรับผิดชอบของผู้ชนะการเสนอราคา
2. ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่หน่วยงาน
3. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง ขายึดกล้อง เสา หรืออุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่างๆ  เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดนี้ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อให้ระบบทั้งหมดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคาที่เสนอ
4. การติดตั้งอุปกรณ์ แล ะระบบที่ผู้ชนะการเสนอราคาได้เสนอ หรือติดตั้งอุปกรณ์ และระบบอื่นใดเพิ่มเติม ซึ่งหากไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน ที่จะเป็นผู้กำหนดลักษณะ และรูปแบบของการติดตั้ง โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็น และสภาพการใช้งานจริง เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้สำรวจสถานที่ สำรวจแนวเส้นทางการติดตั้งสายเคเบิลโดยการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน  โดยใช้แนวเส้นทางที่กำหนด หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่แตกต่างจากข้อเสนออันเนื่องมาจากกฎระเบียบ ข้อบังคับ  ของหน่วยงานที่ให้การอนุญาตดำเนินการ เช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทางหลวง ฯลฯ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการหรือผู้ควบคุมงาน
6. การติดตั้งเคเบิลแบบแขวนอากาศ ให้แขวนไปกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
7. การติดตั้งอุปกรณ์ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องดำเนินการภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ ทางหน่วยงานอาจจะส่งเจ้าหน้าที่มาประสานงาน/สังเกตการณ์ ร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ทำการติดตั้ง ทั้งนี้ทางหน่วย จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้ง
8. ในกรณีที่การติดตั้งสายเคเบิล ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบแปลนแผนผัง ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับผิดชอบทราบก่อน เพื่อขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วผู้ชนะการประกวดราคาจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้
9. ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น ผิวถนน บาทวิถี อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะบุคคล ตลอดจนความเสียหายอื่นๆ อันเกิดจากการทำงานของผู้ชนะการเสนอราคา
10. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ให้สามารถใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามหลักสูตรที่หน่วยงานร่วมกับผู้ชนะการเสนอราคากำหนด
11. การดูแลและการรับประกันภายหลังการติดตั้ง อุปกรณ์และระบบต่างที่ผู้ชนะการเสนอราคาได้เสนอให้แก่หน่วยจะต้องรับประกันถึงความเสียหายของอุปกรณ์และระบบ จากการใช้งานตามปกติ  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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